# SEQUENZA DI TRASMISSIONE FAX

Toccare innanzitutto l'icona [Fax] nella schermata iniziale per immettere la relativa modalità.

- SELEZIONE DELLA MODALITÀ FAX

Posizionare l'originale.
Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
- LASTRA DI ESPOSIZIONE

Inserire il numero di fax di destinazione.
Toccare i tasti numerici per immettere direttamente il numero di destinazione oppure eseguire una ricerca tramite rubrica o numero.

- IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA
- DESTINAZIONI SELEZIONATE
- USO DI UN NUMERO DI RICERCA PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE
- USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO
- TRASMISSIONE TRAMITE SELEZIONE A CATENA

Configurare le impostazioni di scansione.
Per l'originale specificare il formato di scansione, l'esposizione, la risoluzione e altro ancora.

- IMPOSTAZIONI IMMAGINI

Se necessario, è possibile fare riferimento alle seguenti funzioni per l'impostazione.

- INVIO CONTEMPORANEO DI ORIGINALI
- SCANSIONE DI ORIGINALI

- SCANSIONE AUTOMATICA DELLE DUE FACCIATE DI UN ORIGINALE (ORIGINALE A 2 FACCIATE)
- RILEVAMENTO AUTOMATICO
- IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE NEL FORMATO CARTA
- IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE TRAMITE VALORI NUMERICI
- IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI INVIO DELL'IMMAGINE
- MODIFICA DELL'ESPOSIZIONE
- MODIFICA DELLA RISOLUZIONE
- INVIO DI UN ELEVATO NUMERO DI PAGINE(PREPARAZ. LAVORO)
- INVIO DI UN ORIGINALE SOTTILE(SCANS. LENTA)
- INVIO DI ORIGINALI CON FORMATI DIVERSI(ORIG. FORMATI MISTI)
- CONTROLLO DEL NUMERO DI FOGLI ORIGINALI DIGITALIZZATI PRIMA DELLA TRASMISSIONE(CONTEGGIO ORIGINALE)

Impostare Altri.
Utilizzare Altri quando non si utilizzano impostazioni di scansione, quali l'invio di due pagine come pagina singola o di originali di formati diversi contemporaneamente.
Inviare l'originale.
Toccare il tasto [Start].
- Per visualizzare l'immagine di anteprima, toccare il tasto [Anteprima] prima del tasto [Start]. Dopo la scansione di un originale tramite il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione agg.] per eseguire la scansione del successivo originale.
- Se si tocca il tasto [File] oppure [File Rapido] sul pannello operativo prima di iniziare la trasmissione fax, è possibile salvare l'originale digitalizzato come dati.

- FILE RAPIDO
- FILE

Quando l'originale si trova sul piano documenti:

- Se si colloca l'originale sul piano documenti, attenersi alla procedura seguente per inviare un fax.

- Durante il normale invio di un fax (trasmissione da memoria)
  Ripetere i passaggi per collocare e digitalizzare gli originali tante volte quanti sono gli originali. Al termine della scansione di tutti gli originali, toccare il tasto [Fine Lettura]. Dopo la scansione di un originale tramite il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione agg.] per eseguire la scansione del successivo originale. Toccare quindi il tasto [Start] per inviare l'originale.)
- Invio del fax in modalità di trasmissione diretta
  Questa modalità non consente la scansione di originali con più pagine. Toccare il tasto [Start] per avviare la trasmissione.

- Invio del fax in modalità di trasmissione diretta
  Questa modalità non consente la scansione di più originali. Toccare il tasto [Start] per avviare la trasmissione.

Torna all'inizio