# L'ORIGINALE SI INCEPPA (ALIMENTATORE AUTOMATICO DOCUMENTI)

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
È stata caricata troppa carta nel vassoio dell'alimentatore dei documenti? | Verificare che la pila di carta non sia più alta del segno indicatore.
L'originale è lungo? | Se si utilizza l'alimentatore automatico dei documenti per eseguire la scansione di un originale lungo, impostare il formato della scansione su [Form Lun.]. (Si noti che gli originali lunghi non possono essere copiati usando la funzione di copia.)
L'originale è stampato su carta sottile? | Effettuare la scansione dell'originale utilizzando il piano documenti. Se è necessario utilizzare l'alimentatore automatico dei documenti, selezionare [Mod.scan.lenta] in [Altri] per effettuare la scansione dell'originale.
Il rullo di alimentazione è sporco? | Pulire la superficie del rullo di alimentazione della carta. - "PULIZIA DEL PIANO DOCUMENTI E DELL'ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI"

Torna all'inizio