# È IMPOSSIBILE MEMORIZZARE UN SINGOLO TASTO A SFIORAMENTO O DI GRUPPO

Se non è possibile risolvere un problema con le soluzioni proposte in questo manuale, premere il pulsante [Accensione] per spegnere la macchina e portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Attendere almeno 10 secondi, quindi portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Dopo che il colore della spia dell'alimentazione principale cambia a verde, premere il pulsante [Accensione].
Quando il colore di sfondo della finestra di stato dei lavori nell'angolo superiore destro del pannello a sfioramento non è grigio, non interrompere l'alimentazione né staccare la spina di alimentazione. Altrimenti potrebbe danneggiarsi il disco rigido o potrebbero andare perduti dati in corso di memorizzazione o di ricezione.

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
È stato raggiunto il numero massimo di tasti memorizzati? | Modificare il numero di tasti memorizzati. Cancellare i tasti a selezione rapida e di gruppo inutilizzati.
Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore? | Contattare l'amministratore. Alcune funzioni potrebbero essere state disabilitate in modalità di impostazione (amministratore).
Se si tratta di un tasto singolo, fa parte di un gruppo? | Rimuovere il tasto dal gruppo, quindi modificare ed eliminare il tasto. (Se il tasto è incluso in più gruppi, è necessario rimuoverlo da tutti i gruppi.) [Richiamo programma] → [Cancellare] nel pannello operativo per ogni modalità
Il tasto è usato per una trasmissione prenotata o una trasmissione in corso? | Annullare la trasmissione o attendere che sia terminata, quindi modificare o eliminare il tasto.

Torna all'inizio