# ELENCO GRUPPO OPERATIVO PREFERITO

È possibile impostare l'ambiente operativo preferito per ogni gruppo. Ad esempio, un utente che parla un'altra lingua deve in genere cambiare la lingua del display ogni volta che usa la macchina. Se tuttavia registra prima la propria lingua nel gruppo operativo preferito, tale lingua verrà automaticamente selezionata quando l'utente effettua l'accesso.
Impostazioni

Elemento | Descrizione
--- | ---
Nome Gruppo | Memorizzare un nome del gruppo (massimo 32 caratteri).
Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione | Selezionare uno dei gruppi precedentemente memorizzati per utilizzarlo come modello per il nuovo gruppo. Vengono applicate le impostazioni del gruppo selezionato.
Copia
Impostazioni Stato Iniziale | Selezionare le impostazioni per Mod. colore, Vassoio Carta, Tipo Esposizione, Rapporto Ripr., 2 Facciate, Uscita, Offset, Vassoio uscita, Pagina separatore, Posizione Punti, Foratura, Piegatura e Impostazione della quantità di taglio.
Invio Immagine
Impostazioni Stato Iniziale | Selezionare le impostazioni per Orientamento immagine, Esposizione, Risoluzione, Mod. colore, Formato File e Tipo Immagine Originale. Selezionare le impostazioni Pagine per file specificate e Nome Mittente Fax.
Archiv. Documenti
Orientamento immagine | Specificare l'orientamento dell'immagine.
Impostazioni Stato Iniziale | Selezionare le impostazioni per Mod. colore, Esposizione, Tipo Immagine Originale e Risoluzione.
Scans. su sup. mem. est.: Impostazioni Stato Iniziale | Selezionare le impostazioni per Mod. colore, Formato File, Pagine per file specificate, Esposizione, Tipo Immagine Originale e Risoluzione.
Stampe (Archiviazione Documenti) | Impostare il vassoio di uscita predefinito per la stampa dall'archiviazione documenti.
IMPOSTAZIONI DI SISTEMA
Modalità carattere grande | Attivare questa opzione per visualizzare la schermata della modalità di impostazione con caratteri grandi.
Impostazione Rilevatore Formato Originale | Specificare se eseguire il rilevamento dei formati AB o in pollici oppure disabilitare il rilevamento sul piano documenti.
Impostazione Lingua | Selezionare la lingua del display.
Cambiare l'ordine di impostazioni visualizzate per lo stato del processo. | Selezionare se visualizzare il numero delle serie in corso o quelle restanti come stato di lavoro.
Impostazione Funzion. Tasti | Impostare il tempo di immissione da tasto e la ripetizione tasti automatica.
Ora rilevamento tocco prolungato | Selezionare il tempo di durata di un tocco perché venga rilevato come un tocco prolungato.
Impostazione intervallo pressione doppia | Selezionare un intervallo di tempo in cui viene rilevato un doppio tocco.
Suono Tasti | Impostare il suono emesso quando si toccano i tasti.
Selezione Tastiera | Configurare la lingua visualizzata sulla tastiera.
Impostazione modello display | Selezionare lo schema colore del pannello a sfioramento.
Stampa automaticamente i lavori memorizzati dopo il login | Se nel driver della stampante è abilitata la funzione di mantenimento e i dati di stampa sono stati inviati allo spool della macchina, i dati di stampa in spooling vengono automaticamente stampati quando l'utente che ha abilitato la funzione effettua l'accesso.
Personalizzazione impostazione tasti | Specificare se si desidera utilizzare le impostazioni di sistema o le impostazioni dei tasti personalizzati registrati per l'esecuzione di Personalizzazione impostazione tasti.
Impostaz. schermata iniz. | Specificare se si desidera utilizzare le impostazioni di sistema o le impostazioni della schermata iniziale memorizzate per l'esecuzione di Impostaz. schermata iniz.
Impostazione anteprima
Visualizzazione predefinita elenco/immagini miniaturizzate | Selezionare la visualizzazione a miniatura predefinita dei dati ricevuti che devono essere gestiti in modalità fax o Internet fax.
Recupero file per archiv. documenti | Selezionare il formato di visualizzazione predefinito per l'archiviazione documenti.

È configurabile solo in modalità di impostazione (versione Web). Non è configurabile nel pannello a sfioramento della macchina.
Torna all'inizio