# STAMPA SU BUSTE IN AMBIENTE MACINTOSH

## Panoramica

Il vassoio di bypass può essere utilizzato per la stampa delle buste.

- Per informazioni sui tipi di carta utilizzabili nel vassoio di bypass, vedere la sezione "TIPI DI CARTA APPLICABILI".
- Per la procedura di caricamento nel vassoio di bypass, vedere la sezione "CARICAMENTO DELLA CARTA NEL VASSOIO DI BYPASS".
- Per ulteriori informazioni sulla procedura di caricamento della carta, vedere la sezione "ALIMENTAZIONE DELLA CARTA IN AMBIENTE MACINTOSH".
- Quando si utilizzano supporti che possono essere caricati solo con un orientamento specifico, ad esempio le buste, è possibile ruotare l'immagine di 180 gradi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "ROTAZIONE DELL'IMMAGINE DI STAMPA DI 180 GRADI (Ruota di 180 gradi) ".
- Prima di utilizzare una busta, è consigliabile eseguire una stampa di prova per verificare il risultato.

## Funzionamento

Selezionare il formato busta nelle impostazioni dell'applicazione ("Formato di stampa" in molte applicazioni), quindi eseguire le operazioni seguenti.
Selezionare il formato busta dal menu "Dimensioni" nella schermata di configurazione della pagina, quindi fare clic sul pulsante [OK].
Selezionare [Alimentazione] nella finestra delle impostazioni di stampa.
Selezionare [Vassoio bypass(Busta)] dal menu "Tutte le pagine da".
Impostare il tipo di carta del vassoio di bypass su [Busta], quindi caricare una busta nel vassoio di bypass.
Torna all'inizio