# SCANSIONE CONTEMPORANEA DI NUMEROSI ORIGINALI(PREPARAZ. LAVORO)

## Panoramica

Quando si devono copiare numerosi originali, questa funzione consente di dividerli in serie e di inoltrare una serie alla volta all'alimentatore automatico dei documenti.
Utilizzare questa funzione se si desidera copiare tutti gli originali come singolo lavoro, anche se il numero degli originali supera il numero massimo inseribile.
Questa funzione risulta utile quando si desidera ordinare le copie di un gran numero di originali in più serie. Poiché tutti gli originali vengono copiati come se si trattasse di un lavoro singolo, non occorrerà ordinare le copie come sarebbe invece necessario nel caso di originali suddivisi in lavori di copia diversi.
Durante la scansione degli originali in serie, dividere i fogli in modo che nessuna serie sia composta da un numero di pagine superiore al numero di pagine caricabili, quindi eseguire la scansione partendo dalla serie con la prima pagina.
È possibile configurare le impostazioni di copia individuali per ogni serie di originali da digitalizzare separatamente.

- La funzione Preparaz. Lavoro deve essere specificata prima della scansione dell'originale.
- Se la cartella Selezione Rapida File della modalità di archiviazione dei documenti è piena, non sarà possibile eseguire la copia in modalità di preparazione lavoro. Eliminare i file superflui dalla cartella Selezione Rapida File. La funzione Preparaz.

La modalità di preparazione lavoro non può essere utilizzata insieme ad altre funzioni.

- Modo Libro
- Copia Libretto
- Formato Biglietto
- Multi-Pagine Ingrandimento
- Copia A3 (12" x 18") con margini al vivo
- Ripeti layout

## Funzionamento

- Copia in modalità di preparazione ai lavori
- Modifica delle impostazioni di copia per ogni serie di originali

Copia in modalità di preparazione ai lavori
Toccare il tasto [Altri], quindi toccare il tasto [Preparaz. Lavoro].
Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
Per annullare la modalità Preparaz. Lavoro
Toccare il tasto [Off] per deselezionarlo.
Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto [Indietro].
Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti, quindi toccare il tasto [Anteprima] per eseguire la scansione del primo originale.
Inserire completamente gli originali nel vassoio dell'alimentatore di documenti. La pila degli originali non deve superare la linea dell'indicatore.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

Modificare le impostazioni di copia in base alle necessità.
Impostare una modalità di colore e altre opzioni. Dopo avere modificato le impostazioni di copia, toccare il tasto [Modifica impostazioni dell'originale successivo da digitalizzare]. Per ulteriori informazioni, vedere "Modifica delle impostazioni di copia per ogni serie di originali".
Per digitalizzare l'originale successivo senza modificare le impostazioni, passare al punto 5.
Collocare la serie successiva di originali e toccare il tasto [Scansione agg.].
Ripetere l'operazione fino al termine della scansione di tutti gli originali.
Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.
Verificare che le impostazioni producano i risultati desiderati.
Per annullare tutte le impostazioni:
Toccare il tasto [CA].
Toccare il tasto [Avvio stampa] per avviare la copia.
Quando si esegue una sola serie di copie non è necessario specificare il numero di copie.
Per eseguire più serie di copie:
Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

- Non è possibile impostare un numero di copie per ciascuna serie.

Modifica delle impostazioni di copia per ogni serie di originali
Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di copia per ogni serie di originali.
Eseguire la procedura riportata di seguito prima di digitalizzare l'originale successivo al punto 4.
Toccare la casella di controllo [Modifica impostazioni dell'originale successivo da digitalizzare] sul pannello operativo e impostarla su .
Modificare le impostazioni di copia.
Collocare la serie successiva di originali e toccare il tasto [Scansione agg.].
Ripetere l'operazione fino al termine della scansione di tutti gli originali.
Torna all'inizio