# SUDDIVISIONE DI UN FASCICOLO IN PAGINE E TRASMISSIONE DELLE PAGINE IN SEQUENZA(SUDDIVIDI LIBRO)

## Panoramica

Le pagine aperte di un opuscolo con pinzatura a sella vengono suddivise in base all'ordine effettivo delle pagine prima della trasmissione.
Quando si utilizza questa funzione non è necessario ordinare le pagine originali da inviare.
È possibile abilitare questa funzione se il formato dell'originale è impostato su [Auto].
Il piano documenti non è disponibile per questa funzione.

## Funzionamento

Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

Specificare la destinazione.

- RICHIAMO DI UNA DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA
- VISUALIZZAZIONE DI UN ELENCO DELLE DESTINAZIONI SELEZIONATE
- USO DI UN NUMERO DI RICERCA PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE
- IMMISSIONE MANUALE DELL'INDIRIZZO
- IMPOSTAZIONE DI UNA CARTELLA DI RETE
- RICHIAMO DI UNA DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE
- USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO

Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Suddiv. libro].
Selezionare il lato di rilegatura dell'originale dell'opuscolo.
Controllare l'immagine di anteprima nella relativa schermata e verificare che il lato di rilegatura sia corretto. Al termine della procedura di impostazione toccare .
Per annullare l'impostazione Suddividi libro:
Toccare il tasto [Off].
Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale.
Toccare il tasto [Anteprima] per controllare l'anteprima di un'immagine prima di inviare un fax. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "CONTROLLO DELL'IMMAGINE DA TRASMETTERE". Tuttavia, non è possibile modificare le impostazioni di questa funzione nella schermata di anteprima.
Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
Torna all'inizio