# STAMPA SU BUSTE IN AMBIENTE WINDOWS

## Panoramica

Il vassoio di bypass può essere utilizzato per la stampa delle buste.

- Per informazioni sui tipi di carta utilizzabili nel vassoio di bypass, vedere la sezione "TIPI DI CARTA APPLICABILI".
- Per la procedura di caricamento nel vassoio di bypass, vedere la sezione "CARICAMENTO DELLA CARTA NEL VASSOIO DI BYPASS".
- Per ulteriori informazioni sulla procedura di caricamento della carta, vedere la sezione "ALIMENTAZIONE DELLA CARTA IN AMBIENTE WINDOWS".
- Prima di utilizzare una busta, è consigliabile eseguire una stampa di prova per verificare il risultato.
- Quando si utilizzano supporti che possono essere caricati solo con un orientamento specifico, ad esempio le buste, è possibile ruotare l'immagine di 180 gradi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "ROTAZIONE DELL'IMMAGINE DI STAMPA DI 180 GRADI (Ruota di 180 gradi) ".

## Funzionamento

Selezionare il formato busta nelle impostazioni dell'applicazione ("Formato di stampa" in molte applicazioni), quindi eseguire le operazioni seguenti.
Fare clic sulla scheda [Carta], quindi selezionare il formato della busta dal menu "Formato carta".
Selezionare [Vassoio bypass] dal menu "Alimentazione carta" di "Scelta Carta".
Selezionare [Busta] dal menu "Tipo carta".
Impostare il tipo di carta del vassoio di bypass su [Busta], quindi caricare una busta nel vassoio di bypass.
Torna all'inizio