# STAMPA DI UN FILE DIRETTAMENTE IN UNA CARTELLA DI RETE

## Panoramica

È possibile utilizzare il pannello a sfioramento della macchina per specificare e stampare un file in una cartella di rete.
Anche se tale cartella non è registrata, è possibile accedervi immettendo direttamente il percorso della cartella nel gruppo di lavoro o facendovi riferimento.

- Immissione diretta del percorso della cartella di rete
- Riferimento al percorso della cartella di rete

Per registrare una cartella di rete:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni applicazione] → [Impostazioni per stampa dall'MFP (SMB)] per memorizzare una cartella di rete. (Sono necessari i diritti di amministratore). È possibile creare fino a 20 cartelle di rete.
Quando si seleziona un file PDF che prevede una password, per avviare la stampa è necessario immettere tale password nella schermata di stato dei lavori.

- STAMPA DI UN FILE PDF CRITTOGRAFATO

## Funzionamento

Stampa di un file nella cartella di rete configurata nelle impostazioni della macchina
Toccare il tasto [Archiviazione Documenti].
Toccare il tasto [Seleziona file da cartella di rete per stampa] sul pannello operativo.
Toccare il tasto [Apri cartelle di rete registrate] sul pannello operativo, quindi la cartella di rete alla quale si intende accedere.
Se viene visualizzata una schermata che richiede l'inserimento di nome utente e password, consultare l'amministratore del server e inserire il nome utente e la password corretti.

- Toccando il tasto [Immissione diretta percorso cartella], viene visualizzata una schermata in cui è possibile immettere direttamente il percorso della cartella di rete. Per informazioni dettagliate, consultare la sezione "Immissione diretta del percorso della cartella di rete".
- Una volta selezionati nell'ordine il gruppo di lavoro, il server e la cartella di rete, sarà possibile accedere a quest'ultima. Per informazioni dettagliate, consultare la sezione "Riferimento al percorso della cartella di rete".

Toccare il tasto del file che si desidera stampare, quindi toccare il tasto [Scegli impostazioni di stampa] sul pannello operativo.

- Quando si stampano più file, toccare i tasti dei file che si desidera stampare, quindi toccare il tasto [Stampa] sul pannello operativo.
- L'icona viene visualizzata a sinistra delle opzioni corrispondenti ai file che è possibile stampare.
- L'icona appare sulla sinistra delle opzioni corrispondenti alla cartella di rete. Per visualizzare una cartella o un file in una cartella, toccare questo tasto.

- È possibile visualizzare un massimo di 100 tasti di file o cartelle.
- Toccare per tornare alla cartella superiore.
- Per tornare alla schermata di selezione della cartella di rete, toccare il tasto .
- Toccare il tasto [Nome file o cartella] per cambiare l'ordine dei file e delle cartelle visualizzati sullo schermo. Ogni volta che si tocca questo tasto, si passa dall'ordinamento crescente all'ordinamento decrescente e viceversa.

Selezionare le condizioni di stampa.

- Se nel passo 4 sono stati selezionati più file, è possibile selezionare solo il numero di stampe.
- Se nel passo 4 è stato selezionato un file che include condizioni di stampa (ad esempio, un file PCL, PS o XPS) le impostazioni verranno applicate.

Se la casella di controllo [Stampa su carta lucida] è selezionata, l'opzione [Scelta Carta] sarà impostata su [Carta lucida] (vassoio di bypass) e [Risoluzione di output] sarà impostata su [600 dpi (Qualità elevata)].
Toccare il tasto [Start].
La stampa ha inizio dopo il trasferimento del file selezionato.
Immissione diretta del percorso della cartella di rete
Nel passo 3 della sezione "Stampa di un file nella cartella di rete configurata nelle impostazioni della macchina" toccare il tasto [Immissione diretta percorso cartella].
Immettere il percorso della cartella, il nome utente e la password.
Accedere alla cartella di rete.
Per la procedura di stampa, vedere i passi da 4 a 6 nella sezione "Stampa di un file nella cartella di rete configurata nelle impostazioni della macchina".
Riferimento al percorso della cartella di rete
Nel passo 3 della sezione "Stampa di un file nella cartella di rete configurata nelle impostazioni della macchina" toccare il tasto del gruppo di lavoro al quale si intende accedere.
Toccare l'opzione corrispondente al server o del computer a cui si desidera accedere.
Se viene visualizzata una schermata che richiede l'inserimento di nome utente e password, consultare l'amministratore del server e inserire il nome utente e la password corretti.
Toccare il tasto corrispondente alla cartella di rete alla quale si desidera accedere.
Accedere alla cartella di rete.
Per la procedura di stampa, vedere i passi da 4 a 6 nella sezione "Stampa di un file nella cartella di rete configurata nelle impostazioni della macchina".

- Toccare l'icona e immettere una parola chiave per cercare un gruppo di lavoro, un server o una cartella di rete. Per l'immissione del testo, vedere la sezione "NOMI E FUNZIONI DEI TASTI DELLA TASTIERA VIRTUALE".
- Vengono visualizzati fino a 100 gruppi di lavoro, 100 server e 100 cartelle di rete.
- Toccare per tornare alla cartella superiore.
- Per tornare alla schermata di selezione del gruppo di lavoro, toccare il tasto .

Torna all'inizio